**TECHNICKÝ LIST**

**Reflexní fólie pod podlahové vytápění HOTFLOOR**

jedná se o kvalitní reflexní folie pod podlahové vytápění HOTFLOOR. Snižuje vyhřívání prostoru pod teplovodním potrubím a odráží tepelné paprsky zpět do obytného prostoru. Výrazně zvyšuje účinnost podlahového topení tím, že odráží sálavé teplo zpět do obytného prostoru. Reflexní folie pro podlahové topení je potištěná rastrem pro snadnější a přesnou instalaci. Lepicí pásek slouží pro lepší montáž při pokládce fólie. Reflexní fólie je vhodná pod teplovodní i elektrické vytápění.

**Charakteristika:**

* Odráží tepelné záření zpět do místnosti
* Snadná instalace
* Vysoká odolnost - dlouhá životnost
* Snížení kročejového hluku
* Vhodné pod teplovodní i elektrické vytápění

**Technické parametry:**

|  |  |
| --- | --- |
| materiál | polyethylen + metalizovaná vrstva |
| rozměry | 1 x 50 m |
| množství v balení | 50 m2 |
| barva | stříbrná |

**MONTÁŽ**

Reflexní folie pro podlahové topení se pokládá reflexní stranou dolů na polystyrenový základ mezi reflexní vrstvou a topným potrubím. Tím se vytvoří vzduchová mezera, která podpoří reflexní účinky. Reflexní fólie se dá snadno stříhat nůžkami na požadovaný rozměr. Slouží také jako separační zábrana proti zatečení betonové vrstvy mezi izolaci a vytvoření tepelných mostů.

**Skladování:** v uzavřených původních obalech časově neomezené

**Informace o nebezpečí:** Není nebezpečným výrobkem.

**Bezpečné zneškodnění:** Zbytky výrobku i obal odevzdejte k recyklaci jako plastový odpad

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušenosti. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení. V případě neshody technického listu a etikety obalu vždy platí údaje na obalu výrobku.